Пожарная безопасность в жилых помещениях

**Для надежной защиты дома от пожаров, необходимо помнить, что не допускается:**

· Оставлять без присмотра газовые и электронагревательные приборы.

· Разрешать детям играть с огнем, спичками, зажигалками.

· Обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими сгораемыми материалами.

· Подвешивать электрические провода на гвоздях, на металлических предметах.

· Включать в одну штепсельную розетку несколько электрических приборов одновременно.

· Применять самодельные электрические предохранители (жучки).

· Включать электронагревательные приборы в неисправные штепсельные розетки.

В целях предупреждения и ограничения распространения пожаров на чердаках и в подвалах жилых домов необходимо соблюдать ряд правил:

· Люки чердаков должны быть закрыты на замки.

· Не допускать на чердаке сушки белья и складирования каких-либо сгораемых материалов.

· Подвальное помещение каждой секции должно быть разделено между собой несгораемыми кирпичными перегородками.

· Каждая секция подвала должна иметь самостоятельный выход наружу, не связанный с выходами из квартир, и два окна.

· Не допускать устройства на лестничных клетках и под лестничными маршами кладовок.

· Не проводить в сараи квартиросъемщиков электропроводку.

· Сараи пронумеровать, в соответствии с номерами квартир.

· Складировать в сараях картофель, фрукты, овощи, лыжи, санки, детские коляски и предметы первой необходимости.

· Не строить сараи в технических подпольях жилых домов.

· Содержать подвалы в чистоте.

· Входные двери подвала закрывать на замки.

· Не допускать посещения подвального помещения с открытым огнем, спичками, свечами.

· У каждого входа в подвал должен быть «План подвала» и «Правила посещения подвального помещения»

· Для осветительных приборов подвала обязательно наличие плафонов.

Будьте осторожны при обращении с огнем!

Не забывайте проверять, все ли действия по предотвращению пожара выполнены. Ели же было замечено возгорание, необходимо немедленно вызвать службу пожарной охраны по телефону – 01, указать точный адрес места возникновения огня. До прибытия пожарной охраны приступить к тушению пожара, используя для этого имеющиеся средства.